ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей
17.11.2017
Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей учреждений культуры, спорта, социальной сферы, здравоохранения, образования, общественного питания и других объектов с массовым пребыванием людей.
Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности перечисленных выше учреждений — ОБЯЗАНЫ:
–    Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, распространяющиеся на детские, школьные и культурно-зрелищные учреждения, а также об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке эвакуации людей и документации, способах использования средств пожаротушения.
–    Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
–    Сообщить в территориальные подразделения федеральной противопожарной службы дату и время проведения массовых мероприятий.
–    Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений артистов театрально-концертных организаций и художественной самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня, огневых и пиротехнических эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.
– Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).Проверить исправность и работоспособность противопожарной автоматики, системы оповещения людей о пожаре, а также работу внутренних пожарных кранов и насосов-повысителей, при необходимости провести их ремонт.Дверцы шкафчиков пожарных кранов после проверки опломбировать.
–    Не допускать применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и электроудлинителей, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательныеи электробытовые приборы, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
– Проверить наличие в помещениях планов (схем) эвакуации людей в случае пожара, их соответствие действительной планировке.
–    Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах знаки направления эвакуации.
–    Не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
–    Исключить возможность доступа посторонних лиц в другие помещения, не связанные с проведением мероприятий. Двери этих помещений должны быть закрыты на замки и опломбированы.
–    Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим Федеральным законодательством.
–    Очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения от горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки.
–    Проверить состояние крышек колодцев пожарных гидрантов, которые должны быть очищены от снега и льда.
–    Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников.
–    Усилить охрану зданий и помещений в дни подготовки и проведения мероприятий, особенно в ночное время и выходные дни, обеспечить сотрудников охраны исправными электрическими фонарями.
–    Не допускать в зданиях, предназначенных для проведения мероприятий, проведения огневых работ,хранение и использование горючих жидкостей, баллонов с газами и других огнеопасных веществ.
–    При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «101» с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона, сообщившего и приступить к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения.

В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

–    Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.
–    Во время проведения новогодних мероприятий с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель или воспитатель.
–    Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
–    При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводится только в светлое время суток.
–    Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий — из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
–    Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.
–    Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах знаки направления эвакуации. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.
–    Иллюминирование елок должно проводиться специалистом — электриком только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
–    На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены светоуказатели их расположения.
–    Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.
–    В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).
–    Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

При проведении новогодних мероприятий
с массовым пребыванием людей запрещается:

–    Использовать пиротехнические изделия в любых помещениях.
–    Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.
–    Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
–    Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.
–    Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
–    Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
–    Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
–    Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
–    Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд.
–    Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков.
–    Проводить перед началом или во время представлений ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:

–    Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество средств пожаротушения, в каждом временном строении должно находится не менее 2-х исправных огнетушителей, содержать их в исправном состоянии.
-    Оборудовать временные строения автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными извещателями), обеспечить её исправность и работоспособность.
-    При расстановке торгового оборудования обеспечить свободный доступ к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники.
-    Не допускать использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих материалов.
-    Обеспечить свободные проходы между торговыми рядами шириной не менее 2- х метров.
-    Исключить применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов (тканевые материалы, вату, игрушки из нее, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов, не обработанных огнезащитным составом).
-    Исключить использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия.
- Не допускать применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, пользоваться розетками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательныеприборы, за исключением приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
-    Запретить хранение и использование огнеопасных и горючих жидкостей, баллонов с газами, пиротехнических изделий и других огнеопасных веществ.
-    Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим Федеральным законодательством.
- Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации с сотрудниками ЧОПа и участниками торгового обслуживания, а при необходимости - их обучение (переподготовку) мерам пожарной безопасности в специализированных организациях.
-    Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников.
- Исключить возможность доступа в помещения посторонних лиц не связанных с проведением мероприятий.
-    Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.
-    Территорию площадок проведения мероприятий необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов следует регулярно убирать и вывозить.
В местах с ограниченным использованием открытого огня предусмотреть выполнение следующих условий:
-    Оборудовать места первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, асбестовыми полотнами, кошмой, емкостями с водой или песком).
-    Осуществлять допуск лиц к использованию открытого огня только прошедших специальное обучение.
-    Организовать дежурства ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
Действия в случае пожара


Находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить маршрут движения к выходу, обращайте внимание на расположение основных и аварийных выходов не теряйте ориентировку, держите детей за руку.
Изучите план эвакуации людей в случае пожара, направление и количество путей возможной эвакуации, местонахождение лестничных клеток и аварийных выходов.
Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку. Оглянитесь вокруг, оценивая обстановку. Заметив телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану.
При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни. Дышите через носовой платок или рукав одежды.
В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.
Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите тело.
Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице, не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения и там дожидайтесь помощи пожарных.
Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую помощь».





Телефон пожарной охраны — 101
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637-22-22

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС по г. Москве
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